|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEER4000WASH** | **18CH****MODE1** | **16CH****MODE2** | **DMX VALUE** | **FUNCTION** |
| Dimmer | 1 | 1 | 0--255 | Brightness--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0--255 |
| Strobe,Shutter | 3 | 2 | 0---34---103104---107108---207208---212213---225226---238239---251252---255 | CloseSlow Strobe--->Fast StrobeOpenSlowPuls---->Fast PulsOpenRandom Slow StrobeRandom Medium StrobeRandom Fast StrobeOpen |
| Color1 | 4 | 3 | 0---1112---2324--- 3536--- 4748--- 5960---71 72--- 8384---9596---107108---119120--- 131132---143144---155156--- 171172--- 213214--- 255 | WhiteColor1+WhiteColor1Color1 + Color2Color2Color2 + Color3Color3Color3 + Color4Color4Color4 + Color5Color5Color5 + Color6Color6Color6 + WhiteCW Rotation Slow--->FastCCW Rotation Fast--->Slow |
| Color2 | 5 | 4 | 0---1112---2324--- 3536--- 4748--- 5960---71 72--- 8384---9596---107108---119120--- 131132---143144---155156--- 171172--- 213214--- 255 | WhiteColor1+WhiteColor1Color1 + Color2Color2Color2 + Color3Color3Color3 + Color4Color4Color4 + Color5Color5Color5 + Color6Color6Color6 + WhiteCW Rotation Slow--->FastCCW Rotation Fast--->Slow |
| Cyan | 6 | 5 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Magenta | 7 | 6 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Yellow | 8 | 7 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| CTC | 9 | 8 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Color Macro | 10 |  | 0---255 |  |
| Forst | 11 | 9 | 0--255 |  |
| PAN(x) | 12 | 10 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 13 | 11 | 0---255 |
| TILTE(Y) | 14 | 12 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 15 | 13 | 0---255 |
| P/T Speed | 16 | 14 | 0---128129---170171---211212---255252---255 | Fastest------->SlowestSlowSpeed (1/3 MaxSpeed)MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed)Darkness when moving |
| Lamp Control | 17 | 15 | 0---3233---6465---9697---128129---160161---193194---225226---255 | UndefinedLAMP OFF( > 3s)UndefinedLAMP ON( > 3s)UndefinedLOW POWER( > 3s)UndefinedFULL POWER( > 3s) |
| Control | 18 | 16 | 0---127128---153154---179180---205206---231232---255 | UndefinedUndefinedUndefinedUndefinedUndefinedReset ALL( > 3s) |

\*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。