|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Moore380Spot\_V1.00** | **27CH**  **Mode1** | **22CH**  **Mode2** | **DMX Value** | **Function** |
| Dimmer | 1 | 1 | 0---255 | Darkness----->Bright |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0---255 |
| Shutter, Strobe | 3 | 2 | 0---3  4---103  104---107  108---207  208---212  213---225  226---238  239---251  252---255 | Closed  Slow Strobe--->Fast Strobe  Open  Slow Pulsation--->Fast Pulsation  Open  Random Slow Strobe  Random Medium Strobe  Random Fast Strobe  Open |
| NULL | 4 | 3 | 0---255 | Undefined |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 |  |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 |  |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 |  |
| CMY Macro | 8 |  | 0---255 |  |
| Color | 9 | 7 | 0---7  8---15  16---23  24---31  32---39  40---47  48---55  56---63  64---71  72---79  80--- 87  88---95  96---103  104---111  112--- 119  120---128  129--- 192  193--- 255 | White  White + Colo1  Color1  Color1 + Color2  Color2  Color2 + Color3  Color3  Color3 + Color4  Color4  Color4 + Color5  Color5  Color5 + Color6  Color6  Color6 + Color7  Color7  Color7 + White  CW SlowRotation------>Fast Rotation  CCW Fast Rotation------> Slow Rotation |
| Gobo1 Select | 10 | 8 | 0----9  10----20  21----29  30----39  40----49  50----59  60----69  70----79  80----89  90----104  105----119  120----134  135----149  150----164  165----179  180----194  195----209  210----232  233----255 | WHITE  GOBO 1  GOBO 2  GOBO 3  GOBO 4  GOBO 5  GOBO 6  GOBO 7  GOBO 8  GOBO1 Shake Slow---->Fast  GOBO2 Shake Slow---->Fast  GOBO3 Shake Slow---->Fast  GOBO4 Shake Slow---->Fast  GOBO5 Shake Slow---->Fast  GOBO6 Shake Slow---->Fast  GOBO7 Shake Slow---->Fast  GOBO8 Shake Slow---->Fast  CW Slow Rotation------> Fast Rotation  CCW Fast Rotation------> Slow Rotation |
| Gobo1  index Rotation | 11 | 9 | 0---127  128---191  192---255 | Position 0°---->360°(FINE in CH12)  CW SlowRotation------> FastRotation  CCW FastRotation------> SlowRotation |
| Gobo1  IndexRotation FINE | 12 |  | 0---255 |  |
| Gobo2(Fixed Gobo) | 13 | 10 | 0---7  8---15  16---23  24---31  32---39  40---47  48---55  56---63  64---71  72---79  80---87  88---95  96---103  104---111  112---119  120---126  127---133  134---140  141---147  148---154  155---161  162---168  169---175  176---182  183---189  190---196  197---203  204---210  211---217  218---236  237---255 | WHITE  GOBO1  GOBO2  GOBO3  GOBO4  GOBO5  GOBO6  GOBO7  GOBO8  GOBO9  GOBO10  GOBO11  GOBO12  GOBO13  GOBO14  GOBO1 Shake Slow---->Fast  GOBO2 Shake Slow---->Fast  GOBO3 Shake Slow---->Fast  GOBO4 Shake Slow---->Fast  GOBO5 Shake Slow---->Fast  GOBO6 Shake Slow---->Fast  GOBO7 Shake Slow---->Fast  GOBO8 Shake Slow---->Fast  GOBO9 Shake Slow---->Fast  GOBO10 Shake Slow---->Fast  GOBO11 Shake Slow---->Fast  GOBO12 Shake Slow---->Fast  GOBO13 Shake Slow---->Fast  GOBO14 Shake Slow---->Fast  CW Slow Rotation------> Fast Rotation  CCW Fast Rotation------> Slow Rotation |
| PRISM | 14 | 11 | 0---127  128--255 | EXCLUDED  INSERTED |
| PRISM Rotation | 15 | 12 | 0---127  128---191  192---255 | Position 0°---->360°  CW Slow Rotation------> Fast Rotation  CCW Fast Rotation------>Slow Rotation |
| FORST | 16 | 13 | 0---255 | EXCLUDED------>INSERTED |
| FOCUS | 17 | 14 | 0---255 |  |
| FOCUS FINE | 18 |  | 0---255 |
| ZOOM | 19 | 15 | 0---255 |  |
| ZOOM FINE | 20 |  | 0---255 |
| PAN(X) | 21 | 16 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 22 | 17 | 0---255 |
| TILTE(Y) | 23 | 18 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 24 | 19 | 0---255 |
| P/T SPEED | 25 | 20 | 0---128  129---170  171---211  212---255  252---255 | Fastest------->Slowest  SlowSpeed (1/3 MaxSpeed)  MediumSpeed (1/2 MaxSpeed)  Fast Speed (Fastest Speed)  Darkness when moving |
| Lamp Control | 26 | 21 | 0---32  33---64  65---96  97---128  129---160  161---193  194---225  226---255 | Undefined  LAMP OFF( > 3s)  Undefined  LAMP ON( > 3s)  Undefined  LOW POWER( > 3s)  Undefined  FULL POWER( > 3s) |
| Control | 27 | 22 | 0---127  128---153  154---179  180---205  206---231  232---255 | Undefined  Undefined  Undefined  Undefined  Undefined  Reset ALL( > 3s) |

\*NULL:表示该通道为空

\*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。