|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEER800SPOT** | **27CH****Mode1** | **25CH****Mode2** | **DMX Value** | **Funciton** |
| Dimmer | 1 | 1 | 0---255 | Darkness----->Bright |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0---255 |
| Strobe | 3 | 2 | 0---34---103104---107108---207208---212213---225226---238239---251252---255 | ClosedSlow Strobe--->Fast StrobeOpenSlow Pulsation--->Fast PulsationOpenRandom Slow StrobeRandom Medium StrobeRandom Fast StrobeOpen |
| Color | 4 | 3 | 0---45---89---1213---1718---2122---2526---2930--- 3435--- 3839---4243---4647---5152---5556---5960---6364---6869---7273---7677---8182---8586---8990---9394---9798---100101---104105---108109---112113---116117---120121---124125---190191---255 | WHITEWHITE + COLOR1COLOR1COLOR1+ COLOR2COLOR2COLOR2 + COLOR3COLOR3COLOR3 + COLOR4COLOR4COLOR4 + COLOR5COLOR5COLOR5 + COLOR6COLOR6COLOR6 + COLOR7COLOR7COLOR7 + COLOR8COLOR8COLOR8 + COLOR9COLOR9COLOR9 + COLOR10COLOR10COLOR10 + COLOR11COLOR11 COLOR11+ COLOR12COLOR12COLOR12 + COLOR13COLOR13COLOR13 + COLOR14COLOR14COLOR14 + WHITE**CW SlowRotation---->FastRotation****CCW FastRotation---->Slow Rotation** |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Fixed Gobo | 8 | 7 | 0---34---78---1112---1516---1920---2324---2728---3132---3536---3940---4344---4748---5152--- 5556---5960---6364--7172---113114---117118---159160---166167---172173---179180---185186--- 191192---198199---204205---211212---217218---223224---230231---236237---243244---249250---255 | WHITEGOBO 1GOBO 2GOBO 3GOBO 4GOBO 5GOBO 6GOBO 7GOBO 8GOBO 9GOBO 10GOBO 11GOBO 12GOBO 13GOBO 14GOBO 15GOBO 16CW FastRotation------>SlowRotationWHITECCW SlowRotation------>FastRotationGOBO2 Shake Slow---->FastGOBO3 Shake Slow---->FastGOBO4 Shake Slow---->FastGOBO5 Shake Slow---->FastGOBO6 Shake Slow---->FastGOBO7 Shake Slow---->FastGOBO8 Shake Slow---->FastGOBO9 Shake Slow---->FastGOBO10 Shake Slow---->FastGOBO11 Shake Slow---->FastGOBO12 Shake Slow---->FastGOBO13 Shake Slow---->FastGOBO14 Shake Slow---->FastGOBO15 Shake Slow---->FastUndefined |
| Gobo1 Select | 9 | 8 | 0---56---1011---1617--- 2223---2829---3435---4041---5253---7071---8889---106107--124125---142143---160161---178179---217218---255 | WHITEGOBO1GOBO2GOBO3GOBO4GOBO5GOBO6GOBO7GOBO1 Shake Slow---->FastGOBO2 Shake Slow---->FastGOBO3 Shake Slow---->FastGOBO4 Shake Slow---->FastGOBO5 Shake Slow---->FastGOBO6 Shake Slow---->FastGOBO7 Shake Slow---->FastCW SlowRotation----->FastRotationCCW FastRotation------> SlowRotation |
| GOBO1index Rotation | 10 | 9 | 0---127128---191192---255 | Position 0°---->360°(FINE in CH11)**CW SlowRotation------> FastRotation****CCWFastRotation------>SlowRotation** |
| GOBO1indexRotation FINE | 11 |  | 0---255 | GOBO1 index Rotation FINE |
| PRISM1 | 12 | 10 | 0---127128--255 | EXCLUDEDINSERTED |
| PRISM1 Rotation | 13 | 11 | **0---127****128---190****191---194****195---255** | **Position 0°---->360°****CW FastRotation------> SlowRotation****STOP****CCW Slow Rotation------>Fast Rotation** |
| PRISM2 | 14 | 12 | 0---127128--255 | EXCLUDEDINSERTED |
| PRISM2 Rotation | 15 | 13 | **0---127****128---190****191---194****195---255** | **Position 0°---->360°****CW FastRotation------> SlowRotation****STOP****CCW Slow Rotation------>Fast Rotation** |
| FORST1(For Gobo) | 16 | 14 | 0---127128---255 | EXCLUDEDINSERTED |
| FORST2 | 17 | 15 | 0---127128---255 | EXCLUDEDINSERTED |
| Animation | 18 | 16 | 0---56---127128---191192---255 | WhiteAnimation Shake Slow---->FastCW Rotation Slow----->FastCCW Rotation Fast----->Slow |
| FOCUS | 19 | 17 | 0---255 |  |
| ZOOM | 20 | 18 | 0---255 |
| PAN(X) | 21 | 19 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 22 | 20 | 0---255 |
| TILTE(Y)  | 23 | 21 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 24 | 22 | 0---255 |
| P/T SPEED | 25 | 23 | 0---128129---170171---211212---255 | Fastest------->SlowestSlow Speed ( 1/3 MaxSpeed)Medium Speed ( 1/2 MaxSpeed)Fast Speed (Fastest Speed) |
| Lamp Control | 26 | 24 | 0---3233---6465---9697---128129---160161---193194---225226---255 | UndefinedLAMP OFF(>4s)UndefinedLAMP ON(>4s)UndefinedHALF POWERUndefinedFULL POWER |
| Control | 27 | 25 | 0---127128---255 | UndefinedReset ALL( >4s) |

\*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。