|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OA-3800Wash\_II**  **V1.1 NEW** | **18CH**  **MODE1** | **16CH**  **MODE2** | **DMX VALUE** | **FUNCTION** |
| Dimmer | 1 | 1 | 0--255 | [Brightness](app:ds:brightness)--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0--255 |
| Strobe,Shutter | 3 | 2 | 0---3  4---103  104---107  108---207  208---212  213---225  226---238  239---251  252---255 | Close  Slow Strobe--->Fast Strobe  Open  SlowPuls---->Fast Puls  Open  Random Slow Strobe  Random Medium Strobe  Random Fast Strobe  Open |
| Color1 | 4 | 3 | 0---13  14---27  28--- 41  42--- 55  56--- 69  70--- 83  84--- 97  98---111  112---125  126---139  140---153  154--- 171  172---213  214--- 255 | White  White + Color1  Color1  Color1 + Color2  Color2  Color2 + Color3  Color3  Color3 + Color4  Color4  Color4 + Color5  Color5  Color5 + White  CW Rotation Slow--->Fast  CCW Rotation Fast--->Slow |
| Color2 | 5 | 4 | 0---13  14---27  28--- 41  42--- 55  56--- 69  70--- 83  84--- 97  98---111  112---125  126---139  140---153  154--- 171  172---213  214--- 255 | White  White + Color1  Color1  Color1 + Color2  Color2  Color2 + Color3  Color3  Color3 + Color4  Color4  Color4 + Color5  Color5  Color5 + White  CW Rotation Slow--->Fast  CCW Rotation Fast--->Slow |
| Cyan | 6 | 5 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Magenta | 7 | 6 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Yellow | 8 | 7 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| CTC | 9 | 8 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Color Macro | 10 |  | 0---255 |  |
| Forst | 11 | 9 | 0--255 |  |
| PAN(x) | 12 | 10 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 13 | 11 | 0---255 |
| TILTE(Y) | 14 | 12 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 15 | 13 | 0---255 |
| P/T Speed | 16 | 14 | 0---128  129---170  171---211  212---255  252---255 | Fastest------->Slowest  SlowSpeed (1/3 MaxSpeed)  MediumSpeed (1/2 MaxSpeed)  Fast Speed (Fastest Speed)  Darkness when moving |
| Lamp Control | 17 | 15 | 0---32  33---64  65---96  97---128  129---160  161---193  194---225  226---255 | Undefined  LAMP OFF( > 3s)  Undefined  LAMP ON( > 3s)  Undefined  LOW POWER( > 3s)  Undefined  FULL POWER( > 3s) |
| Control | 18 | 16 | 0---127  128---153  154---179  180---205  206---231  232---255 | Undefined  Undefined  Undefined  Undefined  Undefined  Reset ALL( > 3s) |

\*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。