|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OA-2800II**  **V1.00 NEW** | **26CH**  **MODE1** | **22CH**  **MODE2** | **DMX VALUE** | **FUNCTION** |
| Dimmer | 1 | 1 | 0--255 | [Brightness](app:ds:brightness)--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0--255 |
| Strobe,Shutter | 3 | 2 | 0---3  4---103  104---107  108---207  208---212  213---225  226---238  239---251  252---255 | Close  Slow Strobe--->Fast Strobe  Open  SlowPuls---->Fast Puls  Open  Random Slow Strobe  Random Medium Strobe  Random Fast Strobe  Open |
| Color1 | 4 | 3 | 0--- 23  24--- 47  48--- 71  72--- 95  96--- 119  120--- 143  144--- 167  168--- 195  196--- 255 | White  Color1  Color2  Color3  Color4  Color5  Color6  Color7  CW Rotation Fast--->Slow |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 |  |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 |  |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 |  |
| Macro Color | 8 |  | 0---255 |  |
| Gobo1 Select | 9 | 7 | 0---50  51---101  102---152  153---203  204---255 | White  Gobo1  Gobo2  Gobo3  Gobo4 |
| Gobo1 Index Rotating | 10 | 8 | 0---127  128---191  192---255 | 0°----->360°(Fine in CH8)  CW Rotation Slow--->Fast  CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo1 Index Rotating FINE | 11 |  | 0---255 |  |
| Fixed Gobo | 12 | 9 | 0--- 9  10---20  21--- 29  30--- 39  40--- 49  50---255 | White  Gobo1  Gobo2  Gobo3  Gobo4  CW Rotating Slow---->Fast |
| Effct1 | 13 | 10 | 0---50  51---101  102---152  153--- 203  204--- 255 | White  Effect1  Effect2  Effect3  Effect4 |
| Effect1 Index Rotating | 14 | 11 | 0--127  128---191  192---255 | 0°----->360°(FINE IN 15CH)  CW Rotating Slow----->Fast  CCW Rotating Fast--->Slow |
| Effect1 Index Rotating FINE | 15 |  | 0---255 |  |
| IRIS | 16 | 12 | 0---128  129---131  132---171  172---211  212---251  252---255 | MAX----->MIN  Close  Slow Puls---->Fast Puls  Slow Puls Fast Close---->Fast Puls Fast Close  Slow Puls Fast Open---->Fast Puls Fast Open  Open |
| Forst | 17 | 13 |  |  |
| Focus | 18 | 14 | 0--255 |  |
| Zoom | 19 | 15 | 0--255 |  |
| PAN(x) | 20 | 16 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 21 | 17 | 0---255 |
| TILTE(Y) | 22 | 18 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 23 | 19 | 0---255 |
| P/T Speed | 24 | 20 | 0---128  129---170  171---211  212---255  252---255 | Fastest------->Slowest  SlowSpeed (1/3 MaxSpeed)  MediumSpeed (1/2 MaxSpeed)  Fast Speed (Fastest Speed)  Darkness when moving |
| Lamp Control | 25 | 21 | 0---32  33---64  65---96  97---128  129---160  161---193  194---225  226---255 | Undefined  LAMP OFF( > 3s)  Undefined  LAMP ON( > 3s)  Undefined  LOW POWER( > 3s)  Undefined  FULL POWER( > 3s) |
| Control | 26 | 22 | 0---127  128---153  154---179  180---205  206---231  232---255 | Undefined  Undefined  Undefined  Undefined  Undefined  Reset ALL( > 3s) |

\*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。